6. Разложить детали выкройки на ткани в соответствии с нитью основы.

7. Если устраивают припуски, данные в выкройке, обвести детали и вырезать.

8. Продублировать клеевым флизелином или кромкой все необходимые детали и узлы.

9. Обработать нагрудные вытачки.

10. Обработать талиевые вытачки на задних частях лифа.

11. Обработать плечевые и боковые швы лифа.

12. Стачать нижнюю часть рукава.

13. Обтачать низу рукава обтачкой.

14. Втачать рукав в проймы.

15. Стачать детали обтачки горловины по плечевым швам.

16. Стачать детали юбки платья по боковым швам.

17. Соединить юбку с лифом.

18. Обметать по отдельности срезы среднего шва спинки.

19. Поставить контрольный знак окончания молнии на юбке.

20. Стачать средний шов спинки юбки до контрольного знака окончания молнии.

21. Втачать молнию в средний шов спинки.

22. Обтачать горловину обтачкой.

23. Стачать обтачки низа юбки между собой.

24. Обтачать низ юбки платья обтачкой.

25. Закрепить обтачки по швам для того, чтобы они не выворачивались.

26. По желанию можно отстрочить низ рукава, низ юбки и горловину.

27. Произвести окончательную утюжку изделия.