На операцию сборки зарядов сгорающие гильзы подавать группами строго с одина-ковыми довесками, при этом проверять отсутствие внутри гильз посторонних предметов. В случае обнаружения на накопителе линии сгорающих гильз с разными довесками их немедленно удалить на операцию подготовки гильз по довескам.

В осмотренную гильзу плавно опустить пучок пороха воспламенителем с пламегасителем вниз

На операцию сборки зарядов сгорающие гильзы подавать группами строго с одина-ковыми довесками, при этом проверять отсутствие внутри гильз посторонних предметов. В случае обнаружения на накопителе линии сгорающих гильз с разными довесками их немедленно удалить на операцию подготовки гильз по довескам.

В осмотренную гильзу плавно опустить пучок пороха воспламенителем с пламегасителем вниз.

Далее заряд поступает на операцию вставки и запрессовки крышки. Сгорающую крышку с прокладкой вставить на компаунде рецептуры 45. При этом промазать компаундом цилиндрическую наружную часть крышки. Не промазанные участки не допускаются.

При вставке крышки с прокладкой в заряд внутренняя поверхность дульца гильзы компаундом не промазывается.