

D – диаметр обхвата: 10 – 23 мм

W – длина: 100 мм

L – ширина: 4,6 мм

Материал: нержавеющая коррозионная сталь AISI 304

Толщина ленты: 0.26 мм

Прочность на разрыв: 445 Н

Немагнитная сталь ленты и замкового механизма

Температура эксплуатации: от -80 °С до +538 °С

Температура монтажа: от -50 °С

Для наружной и внутренней установки

Шариковый самофиксирующийся замок одностороннего хода

|  |
| --- |
| РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ ПОСТАВКИ |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Стяжка **стальная** СКС 4,6х100 или аналог | шт. | 758 600 |

**Срок выполнения поставок:** не позднее 90 дней с момента заключения договора.**Место выполнения поставок:** Пензенская обл., г. Заречный, пр. Мира, дом 1, корп. 1, НИКИРЭТ. |