|  |  |
| --- | --- |
| En | Ar |
| **LG Dual Inverter / Payback Calculator / Choose your air conditioner** | عاكس مزدوج من إل جي / حاسبة التوفير/ اختر العاكس المزدوج المناسب لك |
| **“Just In Time” LG Dual Inverter**  **Best Solution for Energy Saving** | **العاكس المزدوج من إل جي – "دائمًا في الموعد المحدد"**  **أفضل الحلول لتوفير الطاقة** |
| Calculate your savings | احسب مدخراتك |
| **Up to 53% Energy Saving** | **توفير الطاقة بنسبة 53%** |
| **As the compressor is turned on/off repeatedly, the air conditioner wastes unnecessary energy.**  **In contrast, LG Dual Inverter minimizes  the speed of the compressor automatically and can save energy up to 53%.** | مع مكيف الهواء التقليدي، يتم تشغيل/إيقاف الضاغط بشكل متكرر ما يجعل المكيف يُهدر الطاقة دون داعٍ. ولكن على النقيض من ذلك، يقلل العاكس المزدوج من إل جي سرعة الضاغط تلقائيًا ويوفر الطاقة بما يصل إلي 53%. |
| Watch video | شاهد الفيديو |
| **Up to 60% Faster Cooling** | **التبريد السريع** |
| Dual Inverter Compressor adjusts the speed of the compressor according to the outdoor temperature. In hot weather it can reach preferred temperature 60% faster than the conventional non-inverter air conditioner by operating **the compressor higher speed.** | يُعدل الضاغط المزوّد بالعاكس المزدوج من سرعة الضاغط وفقًا لدرجة الحرارة بالخارج. وقد تصل أثناء الطقس الحار إلي درجة الحرارة المفضلة بنسبة 60% أسرع من مكيف الهواء التقليدي غير المزوّد بالعاكس، وذلك عن طريق تشغيل الضاغط بسرعة عالية. |
| **10 Years Warranty** | **ضمان لمدة عشر سنوات** |
| We **rethought** the Compressor structure and improved the **core** parts of the Compressor to guarantee longer life span.  That is why all Dual Inverter Compressor air conditioners now have 10 years warranty on compressor. | أعدنا النظر في تصميم هيكل الضاغط وقمنا بتحسين أجزائه الرئيسية ما يضمن زيادة العمر الافتراضي له.    ولهذا السبب، تتمتع جميع مكيفات الهواء ذات الضاغط المزوّد بعاكس مزدوج الآن بشهادة ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط. |
| **65°C Dual Inverter Compressor** | الضاغط المزوّد بالعاكس المزدوج **عند درجة حرارة 65 مئوية** |
| **The higher the outdoor temperature, the higher the pressure inside of the compressor is**. LG’s Tropical Dual Inverter Compressor TM that works even at 65°C with the 10 year warranty, users can enjoy the benefits for a longer period of life. | كلما ارتفعت درجة الحرارة بالخارج، زاد الضغط داخل الضاغط. لذا صممنا الضاغط المزوّد بالعاكس المزدوج الاستوائي من إل جي ليعمل عند درجة حرارة 65 مئوية مع ضمان مدته 10 سنوات، ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بفوائد المكيف لفترة طويلة. |
| **Low noise** | **ضوضاء أقل** |
| The unique skew fan and motor design operates smoothly and minimizes the noise level. Also the dual cores of the Dual Inverter Compressor reduce external noise by minimizing compressor vibration. | يعمل التصميم الفريد للمروحة المائلة والمحرك بسلاسة تامة ما يحد من مستوي الضوضاء. كذلك يقلل التصميم ثنائي النواة للضاغط المزوّد بالعاكس المزدوج على تقليل الضوضاء الخارجية عن طريق تقليل اهتزاز الضاغط. |
| Forrest / Conventional non-Inverter AC | مكيفات الهواء التقليدية الغير مزوّدة بالعاكس / أجواء الغابات |
| **Simple and modern design with hidden display** | **تصميم بسيط وعصري مع شاشة عرض مخفية** |
| LG air conditioner’s slim and modern design looks great and makes the installation easy. The EZ sliding filter is easy to clean. Moreover the large hidden Smart display is perfect for checking the status of the air conditioner. | يبدو التصميم البسيط والعصري لمكيفات الهواء من إل جي رائعاً ويجعل عملية تركيبها سهلةً. علاوةَ على ذلك، من السهل تنظيف مرشح الهواءEZ المنزلق. كذلك تعد شاشة العرض الذكية المخفية الكبيرة رائعة لتفقد حالة مكيف الهواء. |
| Energy display mode / Smooth Flowing Curved Design | وضعية شاشة عرض الطاقة / تصميم منحنٍ انسيابي سلس |
| **Precise Temperature Control** | **تحكم دقيق في درجة الحرارة** |
| The conventional non-inverter air conditioner can’t keep the **set temperature** constant because the compressor repeatedly turns on/off.  The Dual Inverter Compressor speed is constantly adjusted and varied to maintain the desired temperature with minimal fluctuation. So it is always cool and comfortable. | لا تستطيع مكيفات الهواء التقليدية غير المزوّدة بعاكس الحفاظ على درجة الحرارة المحددة ثابتة دون تغير حيث يتم تشغيل/ إيقاف الضاغط بصورة متكررة.    في حين تتغير وتتنوع سرعة الضاغط المزوّد بالعاكس المزدوج باستمرار للحفاظ على درجة الحرارة المرغوبة مع الحد قدر الإمكان من تقلبات درجة الحرارة. مما يمنحك دومًا جوًا باردًا ومريحًا. |
| Conventional inverter / Inaccurate temp / Precise temp / Temperature / Time | العاكس التقليدي / درجة الحرارة غير الدقيقة / درجة الحرارة الدقيقة / درجة الحرارة / الوقت |
| **SmartThinQ** | **SmartThinQ** |
| Easily Control an air conditioner’s functions. Monitor operational status of a product at anytime and from anywhere. | استمتع بإمكانية التحكم بسهولة في وظائف مكيف الهواء. وتابع الحالة التشغيلية للمنتج في أي وقت ومن أي مكان. |
| **Smart Diagnosis** | **Smart Diagnosis** |
| Smart Diagnosis allows to check the air conditioner status, get the troubleshooting and maintenance information directly from a smartphone. | يسمح تطبيق Smart Diagnosis بفحص حالة مكيف الهواء والحصول علي تشخيص للمشكلة وتصليحها ويقدم لك معلومات خاصة بالصيانة مباشرةً عن طريق الهاتف الذكي. |
| **Ionizer** | **المؤين** |
| Over 2 million Ions **sterilize the air and neutralize** harmful substances and odors surrounding the unit. | أكثر من مليوني أيون يعملون على تعقيم الهواء وتحييد المواد الضارة والروائح المحيطة بالجهاز. |
| **Easy filter maintenance** | **سهولة صيانة مرشح الهواء** |
| The new design allows to clean the filter **easy** and fast. | يُتيح لك التصميم الجديد تنظيف مرشح الهواء بسهولة وبسرعة. |

|  |  |
| --- | --- |
| LG Dual Inverter – “Just In Time”  Best Solution for Energy Saving | LG Saudi Arabia | **العاكس المزدوج من إل جي – "دائمًا في الموعد المحدد"**  **أفضل الحلول لتوفير الطاقة| إل جي المملكة العربية السعودية** |
| "Just In Time" Best Solution for Energy Saving. LG Dual inverter air conditioners. Up to 53% Energy Saving, Up to 60% Faster Cooling,10 years warranty. 65°C Dual Inverter compressor | **"دائمًا في الموعد المحدد" أفضل الحلول لتوفير الطاقة. مكيّفات الهواء بتقنية العاكس المزدوج من إل جي. توفير في الطاقة حتى 53 بالمائة، وتبريد أسرع بنسبة 60بالمائة وضمان حتى 10 سنوات. ضاغط بعاكس مزدوج عند درجة 65 مئوية.** |