ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР

Домашний кинотеатр, как важная досуговая составляющая современного дома, квартиры, должен оборудоваться с учетом индивидуальных предпочтений заказчика и особенностей пространства, где он будет установлен.
Сегодня возможно оснащение домашним кинотеатром даже малогабаритных, от 12 м2 помещений. Главное – комплексный подход, разработка и реализация проекта, оптимально отвечающего задачам и возможностям зала и его владельцев.
Основными этапами проектирования и монтажа домашних кинотеатров признаны:
1. Выбор и подключение проектора, исходя из индивидуальных требований к яркости, четкости картинки, ее контрастности.
2. Оценка режимов акустики, оптимальных для помещения, закупка и установка соответствующего оборудования.
3. Подбор и монтаж экрана.
4. Выбор ресивера, исходя из максимальной и планируемой мощности работы оборудования.
5. Закупка и подключение кабелей.
Не менее важным является этап объединения всех элементов системы в единый комплекс, разработка и реализация диспетчеризации, автоматизации работы домашнего кинотеатра.