Федеральная демонтажная компания

ВЫ ИЩЕТЕ ПАРТНЁРА ПО ДЕМОНТАЖУ?

Который:

- Выполнит работу “под ключ”;

- Будет отвечать за все свои действия;

- Имеет опыт и рекомендации;

- Будет на связи 24/7;

- Уважительно относится к партнёрам.

“Хорошо работается, когда любишь свою профессию, с увлечением занимаешься ею.” - Юрий Гагарин

Почему мы решили процитировать именно Юрия Гагарина?

Потому что, это прекрасный пример целеустремленности и увлеченности своей профессией, которые нам очень близки.

Наша демонтажная компания строится по тем же принципам:

* Целеустремленность в делах;
* Увлеченность профессией;
* Уважение к партнёрам.

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

Меня зовут Ситников Александр, я основатель и генеральный директор компании АлександрГРАДЪ.

Почему я пишу Вам лично?

Дело в том, что для меня бизнес - это отношения между людьми, основной которых является взаимовыгодное партнёрство.

ДЕМОНТАЖ ДЛЯ МЕНЯ, ЭТО НЕ ПРОСТО БИЗНЕС, Я ЖИВУ ЭТИМ ДЕЛОМ

В 2007 году я лично ездил по деревням и искал объекты под снос, а потом своими руками выполнял демонтаж и реализовывал полученный в процессе демонтажа строительный материал.

СЕГОДНЯ

За годы работы я собрал опытную команду, которая выполняет любые задачи по демонтажу сложнейших объектов и переработке строительных отходов, а я лично выступаю гарантом, что Ваша задача будет выполнена на 100%.

Я ЦЕНЮ ВАШЕ ВРЕМЯ

Поэтому предлагаю перейти сразу к проектам, которые мы выполнили. Дела говорят лучше слов.

**ПРИМЕРЫ РАБОТ**

С 2007 года успешно демонтировано больше 500 объектов

**Демонтаж 9-ти этажного здания**

Постановка задачи:

Адрес:

Заказчик:

Задача: Демонтаж 9-ти этажного здания

Техника: Экскаватор CAT 385C со стрелой 45 метров

Время: Год выполнения работ 2019

Переработка: 30.000 м3 строительного мусора

**Демонтаж зданий и силосов КПД «Газстрой»**

Демонтаж зданий и силосов

Экскаватор со стрелой 21 метр и гусеничный экскаватор

Переработка железобетона

**Демонтаж зданий института ФСБ**

Демонтаж здания на центральной улице города в условиях плотной застройки, при согласовании с ГИБДД перекрытия прилегающих улиц.

Сведения об объекте демонтажа

Высотность: 5 этажей

Материал: кирпич, железобетон

Объем работ: Строительный объем

2 экскаватора с навесным оборудованием, 15 самосвалов

Объем переработанного строительного мусора

Сроки демонтажа: 41 рабочий день

**Реконструкция шлюза**

Демонтаж бетона на откосах с осушением канала. Поддержание уровня воды в течении 1 года. Планировка откосов и земляные работы с вывозом грунта.

5 этапов работы:

1 этап: Демонтаж бетона на откосах. Объём , срок

2 этап: Осушение канала (откачка воды) – срок 4 дня. Поддержание баланса воды в течении 1 года.

3 этап: Земляные работы, планировка откосов, вывоз грунта.

4 этап: Уплотнение земли и щебня на откосах.

5 этап: Переработка щебня в бетон.

10 экскаваторов, 20 самосвалов, дробильный ковш, щековая дробилка и ковш.

Год выполнения работ: 2017-2018

Сроки демонтажа: 18 месяцев

**Демонтаж здания**

Демонтаж 2-х дымовых труб высотой 45 метров. Демонтаж здания высотой 27 метров.

Сведения об объекте демонтажа:

Строительный объем:

Экскаватор Demolition со стрелой 22 метра, 2 экскаватора до 30 тонн, гидроножницы для дробления железобетона.

**Демонтаж здания ГК «УЛК»**

Группа компаний УЛК

Демонтаж зданий из железобетона и переработка строительного мусора.

2 экскаватор до 30 тонн, щёковая дробилка, гидроножницы

**Демонтаж дымовой трубы (150м)**

Демонтаж аварийного участка 20 метров с привлечением промышленных альпинистов. Основная работа проводилась в зимнее время.

**Демонтаж завода Электросигнал**

Демонтаж ветхого, высотного здания, прилегающего к проезжей части с возможностью самопроизвольного обрушения.

4 этажа (16 метров)

Кирпичные стены с деревянным перекрытием.

1 тяжелый экскаватор

1 легкий экскаватор

10 самосвалов

**Демонтаж оловянного завода**

Демонтаж оловянного завода.

2 экскаватора до 30 тонн

1 экскаватор до 35 тонн

1 экскаватор с длиной стрелы 22 метра

60.000 м3 переработанный и утилизированный мусор.

**Демонтаж завода Редмет**

Демонтаж зданий, прилегающих к скоростной магистрали, расположенных рядом с высоковольтными проводами.

70.000 м3 вывезенного и переработанного строительного мусора.

2 экскаватора до 30 тонн, 1 экскаватор 35 тонн, 10 самосвалов, щековая дробилка.

**Демонтаж на цементном заводе**

Поэлементный разбор галереи шлака с привлечением промышленных альпинистов. Под галереей располагается газовая труба.

30 метров высота

345 метров протяженность галереи

Металлокаркас

2 крана по 75 тонн, 2 экскаватора по 30 тонн.

**Демонтаж железобетонных конструкций**

Демонтаж промышленных оснований внутри производственного здания с невозможностью приостановки производственного процесса.

1000 м3 вывезенного мусора. Демонтаж выполнялся на 2-м этаже, действующее производство на 1-м этаже здания. Работы выполнялись с помощью роботизированного демонтажного оборудования.

Роботизированное демонтажное оборудование.

**ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА О НАШЕЙ РАБОТЕ:**

**Оборудование для демонтажа:**

**Гусеничные экскаваторы Caterpillar 336D L**

Масса 35-37 тонн. Навесное оборудование: гидромолот, гидрокрошитель

**Гусеничные экскаваторы Hitachi ZX 330**

Масса 31 тонны. Навесное оборудование: гидромолот

**Гусеничные Экскаваторы Hyundai R260LC-9S**

**Гусеничные экскаваторы Doosan DX300LCA**

**Оборудование для переработки:**

**Щековая мобильная дробильная установка**

Производительность 40 тонн в час

**Роторная дробилка**

Производительность от 60 до 135 м3/ч

**Грохот**

Для разделения железобетона на фракции

**Дробильный ковш MB BF90.3 S4**

Объем измельчаемого материала 0,90 м3

**Современное оборудование от производителей с мировым именем сокращает сроки демонтажа и повышает безопасность работ.**

**ПЕРЕРАБАТЫВАЕМ до 95% строительных отходов**

Ведём видео-трансляцию процесса работы для каждого заказчика.

Посмотрите видео-отчёты на нашем официальном сайте:

Подготовим ППР в течении 2-3 дней.

**Задачи, которые мы решаем:**

### **ДЕМОНТАЖ В ПЛОТНОЙ ЗАСТРОЙКЕ**

в том числе гостиницы, многоквартирные дома, отели, общежития, бизнес центры

### **ДЕМОНТАЖ ЗАВОДОВ**

и заводских цехов любой конструкции, в том числе аварийных и опасных объектов

ДЕМОНТАЖ АВАРИЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

с возможностью самопроизвольного разрушения

ДЕМОНТАЖ НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ

для тех, кто не может остановить производственные процессы

### **ДЕМОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ**

безопасный демонтаж оборудования и труб, переработка отходов

### **ЛИКВИДАЦИЯ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ**

и безопасная утилизация строительного мусора и опасных отходов

### **ДЕМОНТАЖ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ**

и объектов любой высотности, в том числе аварийных

### **ДЕМОНТАЖ ДЫМОВЫХ ТРУБ**

любой высотности и диаметра, в том числе, в условиях плотной застройки и примыкания к инфраструктуре

### **ДЕМОНТАЖ ВНУТРИ ЗДАНИЙ**

снос стен, перегородок, балок, стяжки, фундамента и внутренних частей здания.

Решение сложных задач - это наше кредо!

**Экологическая ответственность**

**Перерабатываем 95% строительных отходов.**

Перерабатываем кирпич и бетон в технологический щебень для вторичного использования.

3 способа переработки:

* Переработка на стационарном комплексе. Производительность 50 тонн в час
* Переработка мобильной дробилкой (щековая дробилка).
* Дробление гидроножницами.

Переработка строительного мусора.

*«Я хочу, чтобы мои дети жили в мире с хорошей экологией, без мусорных полигонов и гор строительного мусора вокруг городов.   
Представьте, в Европе перерабатывается до 100% строительного мусора. В России не более 5%.  
При, этом количество производимого мусора увеличивается в геометрической прогрессии.  
  
Именно поэтому, переработка строительного мусора - это не только наш бизнес, но и социальная ответственность за будущее планеты.*  
  
За всё время работы ни один самосвал не уехал на свалку.»

Срок разложения бетона и кирпича в природе - более 100 лет.

Переработаем / вывезем весь строительный мусор.

**Результат переработки строительного мусора – технологический щебень.**

Сферы применения:

1. Отсыпка и строительство временных, проселочных и частных дорог, автостоянок.
2. Устройство оснований, при строительстве зданий.
3. Засыпка ям, котлованов и болотистой местности.
4. Устройство промышленных оснований
5. Для строительства и ремонта железнодорожных насыпей, трамвайных линий.
6. Устройство дамб.

**Наши партнёры**

Мы выполнили работы по демонтажу на более чем 500 объектах, в том числе для крупнейших компаний России и муниципалитетов.

Хотите узнать мнение о нашей работе? Спросите наших заказчиков.

100% защита от рисков.

Деятельность компании застрахована на 100.000.000 руб.

Мы являемся федеральной компанией. Выполняем работы на всей территории России.

Отправьте фото объекта или техническое задание:

*«Лучший фехтовальщик на свете не должен опасаться второго лучшего фехтовальщика; нет, бояться нужно невежды, который ни разу не держал шпаги в руках; он делает не то, чего от него ожидают, и поэтому знаток перед ним беспомощен.*» - Марк Твен

“Отнять у человека час времени, отнять у человека жизнь – разница только в масштабах.” - Франк Герберт

*“Тот, кто овладел искусством жить, не проводит чёткой грани между работой и игрой; между трудом и отдыхом; между душой и телом; между просвещением и развлечением. Он с трудом отличает одно от другого. Он просто добивается совершенства , каким видит его, во всем, что делает, и оставляет на долю других решать. Работает он или играет. В его представлении он всегда занимается и тем и другим.”* - Франсуа Огюст Рене Шатобриан

*“Благополучие любого союза держится на шести китах: первый - это судьба, остальные пять - это доверие.“* - Марк Аврелий